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Группа компаний ВИТАР
Тел.: + 38 (095) 043-43-42, + 38 (067) 572-69-91
е-mail: Vitarltd@i.ua
www.vitar.com.ua

                                                            КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
DT-9881 Счётчик частиц оснащен 2,8-дюймовым, цветным TFT ЖК-экраном и портом MicroSD для хранения фотографий (JPEG) и видеозаписей (3GP) с возможностью последующего просмотра на персональном компьютере. Прибор обеспечивает получение быстрых и точных показаний содержания взвешенных твердых частиц, измеряет температуру воздуха и относительную влажность. Прибор представляет собой экологическую мини лабораторию, которая выполняет весь комплекс указанных измерений. Он удобен для  принятия эффективных мер по защите окружающей среды и ресурсосбережению. Кроме того, данное устройство позволяет определять температуру точки росы, проводить промышленные измерения и анализировать данные по реалистичным снимкам и записям на цветном TFT ЖК-экране. Все показания и снимки можно сохранить в памяти MicroSD. Затем пользователь может просмотреть полученные результаты измерений в офисе на персональном компьютере.
ОСОБЕННОСТИ ПРИБОР КОНТРОЛЯ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУХА DT-9881:
· 2.8дюймов цветной TFT ЖК-дисплей

· Фото (JPEG) и видеосъемка (3GP) на встроенную камеру

· Одновременное измерение и отображение концентрации частиц в 6 каналах (6 диапазонов размеров частиц) до 0.3мкм

· Измерение температуры и влажности воздуха, а также определение температуры точки росы и температуры влажного термометра

· Определение максимальных, минимальных и средних значений MAX/MIN/AVG

· Определение разности значений DIF

· Дата и время

· Тревога при выходе параметров за установленные предельные значения

· Режим мониторинга (блокировка автовыключения)

· Настраиваемый коэффициент излучения

· порт microSD до 8Гб

· Интерфейсы USB

· Автовыключение

· Выбор времени выборки, подсчет данных, программируемые задержки

· Память 5000 значений
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОР КОНТРОЛЯ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУХА DT – 9881
	Измеритель концентрации взвешенных твердых частиц

	Каналы
	0,3; 0,5;1,0;2,5;5,0;10 мкм

	Производительность
	0,1 фут3(2,83 л/мин)

	Точность измерений
	50% при 0,3 мкм; 100 % для частиц > 0,45 мкм

	Погрешность
	5% при 2000000 частиц на фут3

	Запись данных
	5000 проб (MicroSD карта)

	Режимы измерения
	Кумулятивный, дифференциальный, концентрация

	Психрометр

	Диапазон температур окружающего воздуха
	0°C до 50°C(32°F до 122°F)

	Диапазон значений температуры точки росы
	0°C до 50°C(32°F до 122°F)

	Диапазон значений относительной влажности
	0 до 100%

	Точность измерения температуры окружающего воздуха
	±0,5°C(0,9°F) 10°C до 40°C

	
	±1,0°C(1,8°F) при др. температурах

	Точность измерения температуры точки росы
	±0,5°C(0,9°F) 10°C до 40°C

	
	±1,0°C(1,8°F) при др. температурах

	Точность измерения относительной влажности
	±3% 40% до 60%

	
	±3,5% при 20% до 40%, 60% до 80%

	
	±5% при 0% до 20% и 80% до 100%

	Рабочая температура
	0°C до 50°C(32°F до 122°F)

	Температура хранения
	-10℃ до 60℃(14°F до 140°F)

	Относительная влажность
	10 до 90% при отсутствии конденсации

	Экран
	2,8” 320×240 цветной ЖК-экран с подсветкой

	Электропитание

	Батарея
	Аккумуляторная

	Время работы
	Примерно 4 часа в непрерывном режиме

	Продолжительность зарядки аккумуляторной батареи
	Примерно 2 час с использованием сетевого адаптера


Цена: 1800$.
С уважением менеджер департамента продаж,
Андрей Карташов
Тел. 095-043-43-42, 067-572-69-91
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