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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Логгеры серии S500-GSM-ЕХ – терморегистраторы для контроля и мониторинга температуры и влажности (в зависимости от модели) фармацевтических складов, холодильных и морозильных камер.

Логгер S500-GSM-ЕХ имеет внешний датчик, длиною 3 метра, контролирует температуру и влажность, погрешность ±0.5°C, ±3%RH. Прибор размещается на внешней стене холодильной или морозильной камеры, в кабине автомобиля рефрижератора, выносной датчик вводится внутрь – это позволяет проводить мониторинг не открывая дверь морозильной камеры, холодильника или рефрижератора.
Основное преимущество логгеров серии S500-GSM – наличие GSM модуля.

Логгеры серии S500-GSM имеют функцию смс-оповещения в случае нарушения нормальных показаний температуры и влажности. Вы устанавливаете в прибор обычную SIM-карту, устанавливаете в программе верхний и нижний пределы, 3 мобильных номера, куда будут приходить смс.
В случае нарушения вам на телефон придет смс с номером прибора и информацией о нарушении. Когда температура и влажность вернутся в норму вам также придет смс.
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В любой момент с любого места ответственное лицо может сделать запрос просто позвонив на логгер. В ответ на звонок придет смс с информацией о температуре и влажности в данный момент.
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Логгеры серии S500-GSM имеют функцию записи. Вы можете подключить прибор к ПК через юсб-кабель и скачать записанные данные в Excel или PDF.
Встроенный дисплей позволяет визуально контролировать текущее значение, уровень заряда элемента питания. Также на дисплее вы можете посмотреть максимальное и минимальное измеренное значение.
Приборы имеют звуковую сигнализацию Alarm. Это значит, что при нарушении установленного режима, регистратор начнет пищать и на экране появится колокольчик. До тех пор, пока показания не вернутся в норму.
Логгеры серии S500-GSM соответствуют требованиям Лицензионных условий (ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами), требованиям GDP / GSP.

Логгеры являются приборами контроля условий хранения и применяются для:
· контроля параметров хранения и транспортировки термолабильных препаратов и лекарственных средств требующих особых условий хранения;
· контроля транспортировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, пищевых продуктов, донорских органов и др.;
· контроля параметров производственной среды;
· валидации складов, холодных комнат, холодильных камер, холодильников, морозильников, рефрижераторов, термоконтейнеров и др.;
· валидации термостатов, инкубаторов, сушильных шкафов, климатических камер и камер изучения стабильности;
· проведения картирования склада (mapping);

· могут использоваться совместно с индикаторами замораживания и другими термоиндикаторами.
Технические характеристики
	Погрешность:
	±0.5°C/±3%RH

	Рабочий диапазон:
	-40~85°C 0~100%RH

	Тип датчика:
	Температура+ влажность, внешний 3м

	Разрешение:
	0,1С, 0,1%RH

	Используемый элемент питания:
	9V Block battery

	Интервал логгирования:
	Настраиваемый: от 2 сек до 24 час.

	Кол-во ячеек памяти
	65000

	Дисплей:
	LCD с выводом сигнализации превышения параметров

	Размеры дисплея:
	97х78 мм

	Размеры прибора:
	135х124х35 мм

	Стандартная комплектация:
	PS-Software, data cable, 9V block battery, screw, user manual, AC-DC adapter.

	Метрологическая поверка
	1 раз в год 590грн


Стоимость: 350$.
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